**JM Baoma Super Drill EDM**

**MODEL**

**SERIAL NO.**

**WORKTABLE DIMENSION DISPLACEMENT XxYxZ**

**300 \* 200 \* 300 mm**

**300 \* 400 mm**

**2MH026**

**DB703a**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIAMETER** | **OF** | | **Φ 0.3 – Φ3 mm** | |  |
| **MACHINING HOLE** | |  |  |  |  |
| **POWER SUPLLY** | |  | **3/PE ˷ 380 V** |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **FREQUENCY** | |  | **50/60 Hz** |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **POWER** | |  | **4 kVA** |  |  |
| **SHORT-CIRCUIT** | |  | **1.5 kA** |  |  |
| **INTERRUPTING CAPACITY** | |  |  |  |  |
| **DEGREE OF PROTECTION** | |  | **IP32** |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **WEIGHT** | |  | **910 kg** |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **OVERALL DIMENSION** | |  | **900\*1340\*1940 mm** |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **DATE OF MANUFACTURE** | |  | **2004** |  |  |

Tel: +98911784000

میزکار حرفه‌ای کورال

مجهز به سیستم ضدآلاینده

CORAL S.p.A

[WWW.coral.ir](http://WWW.coral.ir)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type** | **FILTRO** | **Nom. Airflow m3/h** | **1800** |
|  |  |  |  |
| **Article** | **2020000177** | **Min Airflow m3/h** | **1000** |
|  |  |  |  |
| **Mod.** | **SMOKART DF2** | **Min Airflow m3/h** | **1800** |
|  |  |  |  |
| **S/N** | **2021 – 0333P21018990** | **Available Pa** | **65** |
|  |  | **Static pressure** |  |
| **kW** | **2.2 Volt 400** | **Static Pressure Pa** | **175** |

**Hz Ph P Min bar**

**50**

**3**

**-----**

**rpm IP P Min bar**

**165**

**54**

**7**

**2800**

**Ampere**

**74**

**Weight Kg Db(A)**

Tel: +98911784000

میزکار حرفه‌ای کورال

مجهز به سیستم ضدآلاینده

CORAL S.p.A

[WWW.coral.eu](http://WWW.coral.eu/)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type** | **FILTRO** | **Nom. Airflow m3/h** | **1000** |
|  |  |  |  |
| **Article** | **2020000147** | **Min Airflow m3/h** | **825** |
| **Mod.** | **CLENGO** | **Min Airflow m3/h** | **1400** |
|  |  |  |  |
| **S/N** | **2021 – 0333P21018990** | **Available Pa** | **850** |
|  |  | **Static pressure** |  |
| **kW** | **1.1 Volt 400** | **Static Pressure Pa** | **1250** |

**Hz Ph P Min bar**

**50**

**3**

**-----**

**rpm IP P Min bar**

**78**

**54**

**-----**

**2845**

**Ampere**

**72**

**Weight Kg Db(A)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فرونیوس  تجهیزات جوشکاری تخصصی | | **Type:** | **WAVE I** | |
| **Art . No. :** | **4.045.985.632** | |
| **Ser . No. :** | **33777579** | |
| **IEC 60 974-2/-10 CI.A** | | | | **IP 23** |
| **50/60 Hz** | **U1** | | **I1** |  |
| **400 V** | | **0.7 A** |  |
| **Pmax** | **4bar (0.4 MPa)** | | **P11/min 800 W** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرونیوس  تجهیزات جوشکاری تخصصی | | **WF 251/4R/G/FSC** | | | |
| **Part. No. :** | |  | **4.049.031** |
| **Ser. No. :** | |  | **34179388** |
| **IEC 60 974-5/-10 CI.A** | | | | | **IP 23** |
| **U11** | **60 V** |  | **I11 1.2 A** |  | |
| **U12** | **24 V** |  | **I12 0.5 A** |  | |
| **1 – 25 m/min** | | | **40-984 ipm** |  | |
| **I2 360A/100% 450A/60% 500A/40%** | | | | | |



**LABORATORY**

**&**

**INDUSTRIAL**

دستگاه پوشش دهی محفظه داخلی کمپرسور

[**WWW.MapnaAero.ir**](http://WWW.MapnaAero.ir)

**SERIAL:**

**MAX Temp:**

**MODEL:**

**POWER:**

**SUPLLY:**

**WEIGHT:**

**\*\*\* Kg**

**220V/3PH+MP**

**17 22 KW**

**AFE1200R-1000DHN**

**400 ⁰C**

**349**



**LABORATORY**

**&**

**INDUSTRIAL**

دستگاه دوخت و بسته بندی پلاستیک

[**WWW.MapnaAero.ir**](http://WWW.MapnaAero.ir)

**SERIAL:**

**MAX Temp:**

**MODEL:**

**POWER:**

**SUPLLY:**

**WEIGHT:**

**\*\*\* Kg**

**220V**

**10 12 KW**

**-**

**200 ⁰C**

**41000005**



**بازرسی با مایع نافذ**

**FPI**

**JM Baoma Super Drill EDM**

****

****